ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

**ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ**

 ( ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ**

**ΚΑΘΕ ΛΑΔΙ**

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών πού πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε προμηθευτή (τόσοι πίνακες, όσοι και οι τύποι λαδιών πού επιθυμεί να προσφέρει στον διαγωνισμό, ο καθένας) .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/α | Ανά Είδος λαδιού  | Χαρακτηριστικά της κάθε μάρκας  |  |
|  | Προμηθευτής: Τηλέφωνο : |  | Αυτή η στήλη θα συμπληρωθεί από τον προμηθευτή για κάθε λάδι  |
|  | Μάρκα λαδιού  |  |  |
|  | Τρόπος κατασκευής Και προέλευση σχετικά με την σύσταση του  |  | Ζητούνται πρωτογενή[ Αν όχι ]αποκλεισμός  |
| 1 | Εμπορική ονομασία  |  | Μέσος όρος π.χ. 20W50 |
| 2 | Κινηματικό ιξώδες (40οC) |  |  |
| 3 | Κινηματικό ιξώδες στους 100oC |  |  |
| 4 | Δείκτης ιξώδους  |  |  |
| 5 | Σημείο ανάφλεξης |  |  |
| 6 | Σημείο ροής  |  |
| 7,8  | ΤΑΝ ΤΒΝ  |  | Πρέπει να έχουν στοιχεία για έλεγχο |
| 10 | Προδιαγραφές πού καλύπτουν κατά ΑΡΙ, ACEA, & CCMC τυποποιήσεις ανά μάρκα αυτοκινήτου πού τα χρησιμοποιεί  |  | Να τηρούνται όλες οι τελευταίες και σύγχρονες προδιαγραφές, για τα αυτοκίνητα του Δήμου πού στην πλειοψηφία τους είναι IVECO & M/Σ |