ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

**ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ**

( ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ**

**ΚΑΘΕ ΛΑΔΙ**

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών πού πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε προμηθευτή (τόσοι πίνακες, όσοι και οι τύποι λαδιών πού επιθυμεί να προσφέρει στον διαγωνισμό, ο καθένας) .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/α | Ανά Είδος λαδιού | Χαρακτηριστικά της κάθε μάρκας |  |
|  | Προμηθευτής:  Τηλέφωνο : |  | Αυτή η στήλη θα συμπληρωθεί από τον προμηθευτή για κάθε λάδι |
|  | Μάρκα λαδιού |  |  |
|  | Τρόπος κατασκευής  Και προέλευση σχετικά με την σύσταση του |  | Ζητούνται πρωτογενή  [ Αν όχι ]  αποκλεισμός |
| 1 | Εμπορική ονομασία |  | Μέσος όρος π.χ. 20W50 |
| 2 | Κινηματικό ιξώδες (40οC) |  |  |
| 3 | Κινηματικό ιξώδες στους 100oC |  |  |
| 4 | Δείκτης ιξώδους |  |  |
| 5 | Σημείο ανάφλεξης |  |  |
| 6 | Σημείο ροής |  |
| 7,8 | ΤΑΝ ΤΒΝ |  | Πρέπει να έχουν στοιχεία για έλεγχο |
| 10 | Προδιαγραφές πού καλύπτουν κατά ΑΡΙ, ACEA, & CCMC τυποποιήσεις ανά μάρκα αυτοκινήτου πού τα χρησιμοποιεί |  | Να τηρούνται όλες οι τελευταίες και σύγχρονες προδιαγραφές, για τα αυτοκίνητα του Δήμου πού στην πλειοψηφία τους είναι IVECO & M/Σ |